|  |
| --- |
| Назва закупівлі: **Кондиціонери повітря**Класифікатор та його відповідний код: **ДК 021:2015: 42510000-4: Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої**Процедура закупівлі: **Відкриті торги з особливостями**Очікувана вартість: **201 000,00 грн з ПДВ**Дата оприлюднення: **06 листопада 2024 року**Детальна інформація за посиланням: <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-11-06-012223-a> |

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Кондиціонери повітря**

**42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої**

| № з/п | Назва товару\* | Кіль-кість | Показник параметру |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиціонер (спліт-система), з монтажем | 1 шт. | Тип: спліт-система, настінний.Площа що підлягає охолодженню/обігріву, м2: 26-28.Продуктивність охолодження, кВт, не менше: 2,60.Продуктивність обігріву, кВт, не менше: 2,64.Фреон: R32.Температурний режим на охолодження: -15 ~ +53 °СТемпературний режим на обігрів: -20 ~ +30 °СРівень шуму внутрішнього блоку не більше: 20 dBМаксимальний рівень шуму зовнішнього блоку: 47 dBГарантійний термін, заявлений виробником: не менше 36 місяців.Вага внутрішнього блоку (нетто/брутто), кг: не більше 7/9Вага зовнішнього блоку (нетто/брутто), кг: не більше 20/22Розмір зовнішнього блоку (Ш х В х Г), мм: не більше 670 х 450 х 250Управління: пульт дистанційного керування з LED-дисплеєм.Режими роботи: охолодження, обігрів, осушення, вентиляція, турбо.Функції: чергове опалення, керування вертикальними та горизонтальними жалюзі з пульта Д/К, вбудований WiFi модуль, цифровий LED-дисплей, таймер; Комплектація: внутрішній блок; зовнішній блок; гарантійний талон; пульт Д/К; посібник з керування додатків; антивібраційні вставки для зовнішнього блоку; інструкція; |
| 2 | Кондиціонер (спліт-система), з монтажем | 1 шт. | Тип: спліт-система, настінний.Площа що підлягає охолодженню/обігріву, м2: 33-35.Продуктивність охолодження, кВт, не менше: 3,5Продуктивність обігріву, кВт, не менше: 3,6Фреон: R32.Температурний режим на охолодження: -15 ~ +53 °СТемпературний режим на обігрів: -20 ~ +30 °СРівень шуму внутрішнього блоку не більше: 20 dBМаксимальний рівень шуму зовнішнього блоку: 47 dBГарантійний термін, заявлений виробником: не менше 36 місяців.Вага внутрішнього блоку (нетто/брутто), кг: не більше 8/9,5Вага зовнішнього блоку (нетто/брутто), кг: не більше 23/25Розмір зовнішнього блоку (Ш х В х Г), мм: не більше 712 х 500 х 247Колір внутрішнього блоку: білий.Управління: пульт дистанційного керування з LED-дисплеєм.Режими роботи: охолодження, обігрів, осушення, вентиляція, турбо.Функції: чергове опалення, керування вертикальними та горизонтальними жалюзі з пульта Д/К, вбудований WiFi модуль, цифровий LED-дисплей, таймер; Комплектація: внутрішній блок; зовнішній блок; гарантійний талон; пульт Д/К; посібник з керування додатків; антивібраційні вставки для зовнішнього блоку; інструкція; |
| 3 | Кондиціонер (спліт-система), з монтажем | 1 шт. | Тип: спліт-система, настінний.Площа що підлягає охолодженню/обігріву, м2: 45-50.Продуктивність охолодження, кВт, не менше: 5,1Продуктивність обігріву, кВт, не менше: 5,2Фреон: R32.Температурний режим на охолодження: -15 ~ +53 °СТемпературний режим на обігрів: -20 ~ +30 °СРівень шуму внутрішнього блоку: 22 dBМаксимальний рівень шуму зовнішнього блоку: 49 dBГарантійний термін, заявлений виробником: не менше 36 місяців.Вага внутрішнього блоку (нетто/брутто), кг: не більше 10/13Вага зовнішнього блоку (нетто/брутто), кг: не більше 31/36Розмір зовнішнього блоку (Ш х В х Г), мм: не більше 815 х 605 х 300Колір внутрішнього блоку: білий.Управління: пульт дистанційного керування з LED-дисплеєм.Режими роботи: охолодження, обігрів, осушення, вентиляція, турбо.Функції: чергове опалення, керування вертикальними та горизонтальними жалюзі з пульта Д/К, вбудований WiFi модуль, цифровий LED-дисплей, таймер; Комплектація: внутрішній блок; зовнішній блок; гарантійний талон; пульт Д/К; посібник з керування додатків; антивібраційні вставки для зовнішнього блоку; інструкція; |

**\* у разі наявності в даному документі посилань на конкретну торгівельну марку, фірму, патент, конструкції або тип предмету закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати наявним вираз «або еквівалент».**

**У разі, якщо Учасником запропоновано еквівалент зазначеного товару за предметом закупівлі, обов’язкове надання у складі тендерної пропозиції повного опису запропонованого товару, відомостей про виробника запропонованого товару. Всі технічні та якісні характеристики запропонованого товару повинні відповідати усім технічним та усім якісним характеристикам які висуває Замовник у Додадтку 4 до тендерної документації до товару.**

Вимоги до монтажу:

1. Встановлення внутрішнього блоку кондиціонера – на стіну.

2. Встановлення зовнішнього блоку кондиціонера – із застосуванням промислового альпініста (автовишки) – за необхідності. Монтаж здійснюватиметься на 4 поверсі будівлі.

3. Довжина фреонових комунікацій до 10 метрів. Дозаправка системи до нормативного тиску – за необхідності.

4. Дренаж (металопластикова труба) з фреоновими комунікаціями прокладається в коробі білого кольору.

5. Виконавець робіт з монтажу має надати копію (‑ії) декларації (‑ій) або дозволу (‑ів) на виконання робіт з підвищеною небезпекою, а саме на виконання робіт на висоті, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників або риштувань.

6. Гарантійний строк на роботи з монтажу не менше 2 років.

**Для підтвердження якості товару Учасник повинен надати в складі пропозиції наступні документи (в електронному (сканованому) вигляді):**

1. Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати оригінал гарантійного листа від виробника або його представництва, філії, представника, дилера, імпортера тощо, повноваження яких поширюються на територію України, яким підтверджує можливість поставки товару в 2024 році, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником із зазначенням ідентифікатора закупівлі в системі “Prozzoro”. Лист повинен містити номер Закупівлі, назву учасника Закупівлі, назву Замовника, назву предмету Закупівлі та перелік товарів до Закупівлі.
2. Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати оригінал гарантійного листа від виробника або його представництва, філії, представника, дилера, імпортера тощо, повноваження яких поширюються на територію України, у якому будуть зазначені фактичні характеристики по кожній із позицій товару, що пропонується учасником та має бути підтверджена відповідність всіх характеристик товару, який пропонує учасник, характеристикам, що зазначені у Технічній специфікації згідно Додатку 4 до тендерної документації.
3. Також відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (інструкція та/або паспорт на товар) в якому міститься ця інформація. Вищевказаний документ повинен бути наданий у складі тендерної пропозиції в форматі PDF.
4. Учаснику необхідно, особисто відвідати та оглянути місце постачання та монтажу обладнання, оцінити можливості поставки товару та надання послуг з монтажу, їх види та обсяги. Виконання цієї вимоги повинно бути документально зафіксовано, для чого Учасники закупівлі надають у складі тендерної пропозиції підписаний уповноваженою особою замовника та представником учасника Акт огляду об’єкта. **В тендерній пропозиції треба вказати вартість витратних матеріалів окремо по кожному кондиціонеру (довжина та тип магістралі, довжина ел. кабелів для підключення кондиціонера до мережі, вилок, розеток, дренажу та іншого).**
5. Учасник в складі своєї пропозиції повинен вказати відповідність товару, що пропонується на торги параметрам технічних вимог та обов’язково звести всю інформацію в таблицю за Формою 1.

**Форма 1**

**Таблиця відповідності технічним вимогам**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Назва запропонованого товару (з обов’язковим вказанням артикулу, торгова марка)** | **Фото запропонованого товару** | **Назва виробника, країна походження** | **Вимоги до товару надані Замовником (показники)** | **Значення показників виробів, запропоновані Учасником** |
| **1** |  |  |  |  |  |

*Учасником зазначеного товару за Предметом закупівлі, обов’язкове надання у складі тендерної пропозиції повний опис запропонованого товару, фото запропонованого товару, відомості про виробника запропонованого товару. Всі технічні та якісні характеристики запропонованого товару повинні відповідати усім технічним та усім якісним характеристикам які висуває Замовник у Додадтку 4 до тендерної документації до товару.*

Доставка Товару, його монтаж та пусконалагоджувальні роботи здійснюються Постачальником у робочі дні Покупця (понеділок – четвер) з 9:00 до 16:00 години, (п’ятниця) з 9:00 до 15:00 годин.

Оплата поставленого, змонтованого предмета закупівлі здійснюється протягом 30 банківських днів від дати підписання Сторонами видаткової накладної та Акту приймання-передачі виконаних робіт.

 **Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі, повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля,** відповідати вимогам Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та інших чинних нормативно-правових актів України з питань екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, пожежної та техногенної безпеки, охорони праці та виробничої санітарії (надати довідку у довільній формі).

**У разі, якщо Пропозиція не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, Пропозиція відхиляється**