|  |
| --- |
| Назва закупівлі: **Офісні меблі**  Класифікатор та його відповідний код: **39130000-2: Офісні меблі**  Тип закупівлі: **Відкриті торги з особливостями**  Очікувана вартість: **178 800,00 грн з ПДВ**  Дата оприлюднення: **03 квітня 2025 року**  Детальна інформація за посиланням: <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-04-03-012431-a> |

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Офісні меблі** Код ДК 021:2015 – 39130000-2 Офісні меблі

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару**\* | **Технічні, якісні характеристики Товару**\* | **Одиниця виміру** | **К-сть** |
| 1 | Комплект керівника  шафа 800х600х2100h - 1 шт; тумба 800х600х1200h - 2 шт; | ДСП 18/36 мм Pfleiderer R22239 NW Дуб Ріва або Egger H1251 ST 19 або Egger H11113 ST 10; (кришки шафи і тумб 36 мм, інші деталі - 18 мм); Задня стінка ДВП 3 мм Білий; Крайкування ABS крайкою 2/0,4мм (фасади, кришки шафи та тумби - 2мм, інші деталі - 0,4 мм); верхня кришка на 2 тумби 36 мм суцільна. Завіси Muller без пружини під tip on; Відкриття фасадів tip on; Ніжки регульовані Н30мм; Штанга | шт | 1 |
| 2 | Стіл з брифінгом та тумбою помічника  1900х2560х770h | ДСП 18/36 мм Pfleiderer R22239 NW Дуб Ріва або Egger H1251 ST 19 або Egger H11113 ST 10; (стільниці, кришка тумби 36 мм, інші деталі - 18 мм, в т.ч задня стінка тумби); Крайкування ABS крайкою 2/0,4мм (стільниці, фасади, кришка тумби - 2мм, інші деталі - 0,4 мм); Завіси Muller без пружини під tip on; Відкриття фасадів tip on; Направляючі push to open повного висування L=350mm;  Тумба 450\*950\*770h шухляди: 3, дверцята 1  Замок Muller у верхній шухляді тумби-помічника  Стіл 1900\*700\*770h  Брифінг 600\*910\*770h | шт | 1 |
| 3 | Стіл секретаря  1100х700х750h | ДСП 18 мм Pfleiderer R22239 NW Дуб Ріва або Egger H1251 ST 19 або Egger H11113 ST 10; Крайкування ABS крайкою 2/0,4мм (стільниця - 2мм, інші деталі - 0,4 мм); Ніжки регульовані 5 мм; | шт | 1 |
| 4 | Тумба секретаря на роликах  400х450х710h | ДСП 18 мм Pfleiderer R22239 NW Дуб Ріва або Egger H1251 ST 19 або Egger H11113 ST 10; Задня стінка ДСП 18 мм; Крайкування ABS крайкою 2/0,4мм (фасади, кришка тумби - 2мм, інші деталі - 0,4 мм);  4 шухляди  Направляючі телескопічні без дотягування повного висуву;  Ручки чорні міжцентрова відстань 128мм; Ролики прогумовані, в т.ч одне зі стопором | шт | 2 |
| 5 | Пенал секретаря  400х400х1000h | ДСП 18 мм Pfleiderer R22239 NW Дуб Ріва або Egger H1251 ST 19 або Egger H11113 ST 10; Задня стінка ДВП 3 мм Білий; Крайкування ABS крайкою 2/0,4мм (фасади, кришка тумби - 2мм, інші деталі - 0,4 мм); Завіси Muller без пружини під tip on; Відкриття фасадів tip on; Ніжки регульовані Н30мм; | шт | 1 |
| 6 | Шафа-гардероб  450х600х2100h | ДСП 18 мм Pfleiderer R22239 NW Дуб Ріва або Egger H1251 ST 19 або Egger H11113 ST 10; Задня стінка ДВП 3 мм Білий; Крайкування ABS крайкою 2/0,4мм (фасади, кришка шафи - 2мм, інші деталі - 0,4 мм); Завіси Muller без пружини під tip on; Відкриття фасадів tip on; Ніжки регульовані Н30мм; Штанга; Дзеркало на внутрішній стороні фасаду 1000\*300 | шт | 1 |
| 7 | Шафа для документів  450х600х2100h | ДСП 18 мм Pfleiderer R22239 NW Дуб Ріва або Egger H1251 ST 19 або Egger H11113 ST 10; Задня стінка ДВП 3 мм Білий; Крайкування ABS крайкою 2/0,4мм (фасади, кришка шафи - 2мм, інші деталі - 0,4 мм); Завіси Muller без пружини під tip on; Відкриття фасадів tip on; Ніжки регульовані Н30мм; | шт | 1 |
| 8 | Комплект полиць над холодильником  510х450х650h - 1 шт; 510х600 - 1 шт; | ДСП 18 мм Pfleiderer R22239 NW Дуб Ріва або Egger H1251 ST 19 або Egger H11113 ST 10; Задня стінка ДВП 3 мм Білий; Крайкування ABS крайкою 2/0,4мм (полиця, фасади, кришка тумби - 2мм, інші деталі - 0,4 мм); Завіси Muller без пружини під tip on; Відкриття фасадів tip on; | шт | 1 |
| 9 | Стіл (тумба ліворуч)  1100х600х750h | ДСП 18 мм Pfleiderer R20027RU Дуб Ланселот або KRONOSPAN 0381BS (в т.ч. задня стінка тумби); Крайкування ABS крайкою 2/0,4мм (стільниця, фасади - 2мм, інші деталі - 0,4 мм);  3 шухляди Направляючі телескопічні без дотягування повного висуву; Ручки чорні, міжцентрова відстань 128мм; Ніжки регульовані 5 мм | шт | 3 |
| 10 | Стіл (тумба праворуч)  1100х600х750h | ДСП 18 мм Pfleiderer R20027RU Дуб Ланселот або KRONOSPAN 0381BS (в т.ч. задня стінка тумби); Крайкування ABS крайкою 2/0,4мм (стільниця, фасади - 2мм, інші деталі - 0,4 мм);  3 шухляди Направляючі телескопічні без дотягування повного висуву; Ручки чорні, міжцентрова відстань 128мм; Ніжки регульовані 5 мм | шт | 3 |

**\*Примітка: усі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати такими, що містять вираз «або еквівалент». Таке посилання є необхідним, оскільки за своїми технічними характеристиками оптимально відповідає потребам замовника.**

**Для підтвердження якості товару Учасник повинен надати в складі пропозиції наступні документи (в електронному (сканованому) вигляді):**

1. Засвідчену підписом уповноваженої особи Учасника та скріплену печаткою Учасника копію чинного на дату подання пропозиції висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на матеріали з яких буде виготовлено меблі, а саме: ДСП, ДВП.
2. У складі цінової пропозиції Учасник повинен надати гарантійний лист від виробника ДВП та ДСП, або дистриб’ютора виробника, з вказанням номеру закупівлі, предмета закупівлі, в якому є підтвердження партнерського статусу Учасника. Крім того, в листі має бути перелік товару, вказаний в пропозиції Учасника. Лист повинен бути дійсний в період подачі пропозицій, мати вихідний номер та дату.
3. Учасник в складі своєї пропозиції повинен надати ескізи/креслення кожної позиції меблів зазначених у Таблиці 1 окремими файлами з зазначенням всіх розмірів.
4. **Учаснику необхідно, особисто відвідати та оглянути місце постачання та монтажу Товару м. Київ, вул. Сім’ї Бродських 10), ЗДІЙСНИТИ ВСІ КОНТРОЛЬНІ ЗАМІРИ меблів зазначених у Таблиці 1 (позиції 1-8). Виконання цієї вимоги повинно бути документально зафіксовано, для чого Учасники закупівлі надають у складі тендерної пропозиції підписаний уповноваженою особою замовника та представником учасника Акт огляду об’єкта.**
5. Учасник в складі своєї пропозиції повинен вказати відповідність товару, що пропонується на торги параметрам технічних вимог та обов’язково звести всю інформацію в таблицю за Формою 1.

**Форма 1**

**Таблиця відповідності технічним вимогам**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва запропонованого товару** | **Назва виробника, країна походження** | **Вимоги до товару надані Замовником (показники)** | **Значення показників виробів, запропоновані Учасником** |
| **1** |  |  |  |  |
| **-** |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |

*Учасником зазначеного товару за Предметом закупівлі, обов’язкове надання у складі тендерної пропозиції повний опис запропонованого товару, ескізи/креслення запропонованого товару зазначеного у Таблиці 1 окремими файлами з зазначенням всіх розмірів. Всі технічні та якісні характеристики запропонованого товару повинні відповідати усім технічним та усім якісним характеристикам які висуває Замовник у Додатку 4 до тендерної документації до товару.*

Поставка здійснюється за рахунок постачальника протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання Постачальником Бланку замовлення.

Місце поставки: м. Київ, вул. Борщагівська, 192, (2 поверх) та м. Київ, вул. Сім’ї Бродських 10, (4 поверх) Державне підприємство «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»

За рішенням Покупця, поставка Товару може здійснюватися окремими партіями, протягом строку дії Договору.

Оплата предмета закупівлі здійснюється протягом 30 (тридцяти) банківських днів після доставки товару та підписання видаткової накладної.

Переможець оплачує усі витрати, пов’язані з пересилкою документів (договір, накладні і т.д.) та включаючи витрати на пакування, маркування завантаження, доставку, розвантаження та занесення товару на склад Замовника.

У разі поставки неналежної кількості (неякісного, некомплектного) або такого що не відповідає технічним вимогам Товару, Постачальник зобов’язується поставити (замінити, доукомплектувати) Товар протягом 10 (десяти) робочих днів.

**Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі, повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля,** відповідати вимогам Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та інших чинних нормативно-правових актів України з питань екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, пожежної та техногенної безпеки, охорони праці та виробничої санітарії (надати довідку у довільній формі).

**У разі, якщо Пропозиція не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, Пропозиція відхиляється**