|  |
| --- |
| Назва закупівлі: **ПОСЛУГИ ЗАПРАВКИ ТА ВІДНОВЛЕННЯ КАРТРИДЖІВ** Класифікатор та його відповідний код: **ДК 021:2015:50310000-1: Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки**Процедура закупівлі: **Відкриті торги** Очікувана вартість: **400 000,00 UAH з ПДВ**  Дата оприлюднення: **06 грудня 2021 року**  Детальна інформація за посиланням: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-06-004393-b |

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування  картриджу для заправки та відновлення | Кількість заправок картриджів (шт.) | Кількість відновлень картриджів  (шт.) |
| 1 | Картридж до HP LJ 1536 | 500 | 500 |
| 2 | Картридж до HP LJ 400 | 80 | 200 |
| 3 | Картридж до Canon 4570 | 50 | 50 |
| 4 | Картридж до Canon 6200d | 30 | 30 |
| 5 | Картридж до Canon 6000 | 15 | 10 |
| 6 | Картридж до Canon 6300d | 30 | 15 |
| 7 | Картридж до HP LJ 1522. 1505 | 10 | 5 |
| 8 | Картридж до HP LJ 1320 | 10 | 15 |
| 9 | Картридж до HP LJ 2015 | 10 | 5 |
| 10 | Картридж до Samsung SCX-4824 | 10 | 5 |
| 11 | Картридж до HP LJ 1022. 3055 | 15 | 20 |
| 12 | Картридж до HP LJ 1102 | 30 | 30 |
| 13 | Картридж до HP LJ 225 | 40 | 50 |
| 14 | Картридж до HP LJ M712 | 10 | 10 |
| 15 | Картридж до HP LJ 3015 | 5 | 5 |
| 16 | Картридж до HP LJ 2055 | 5 | 3 |
| 17 | Картридж до HP LJ 3005 | 4 | 2 |
| 18 | Картридж до Xerox 3220 | 2 | 1 |
| 19 | Картридж до HP LJ M426fdn | 400 | 300 |
| 20 | Картридж до HP LJ M501dn | 20 | 20 |
| 21 | Картридж до HP LJ M428fdn | 300 | 160 |
|  | **Всього:** | **1576** | **1436** |

**Учасник у складі пропозиції до початку аукціону надає документи на підтвердження відповідності його пропозиції технічним вимогам замовника, а саме:**

1. Оригінал паспорта, виданого Учасником, що використовується для надання послуг з заправки/відновлення тонерних картриджів, із зазначенням кількості грам тонеру, що використовується, ресурсу друку, із зазначенням сумісності тонеру з обладнанням, по кожній позиції заправки/відновлення тонерних картриджів, які є в технічному завданні.

2. Копії документів, що підтверджують наявність в учасника станції очистки картриджів (технічний паспорт/оборотно-сальдова відомість або витяг з неї/договір оренди тощо). Виробництво станції очистки картриджів або власність торгової марки повинно підтверджуватись копією атестата виробництва, або копією документу на власність торгової марки/знаку.

Надати копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на станцію очистки картриджів, яка використовується для очистки лазерних картриджів від залишків тонеру під час робіт пов’язаних із заправкою/відновленням тонерних картриджів, дійсного на момент розкриття пропозицій.

3. Завірені учасником копії висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи на підтвердження того, що тонер та основні комплектуючі (фотобарабани, очищувальні леза/чистячі леза, дозуючі леза, магнітні вали, вали заряду/вали первинного заряду), які використовуються при наданні послуг з заправки/відновлення тонерних картриджів є безпечними для застосування за призначенням, та оточуючого персоналу та є безпечними для оточуючого середовица дійсні на момент розкриття пропозицій.

4. Завірені учасником копії затверджених відповідно законодавства, технічних умов на тонер та чорнила, видані виробником запропонованого тонеру/чорнил, що буде використовуватись для заправки/відновлення картриджів, які є в технічному завданні, із зазначенням реквізитів реєстрації, чинних на момент подання пропозиції. Виробництво тонеру та чорнил повинно підтверджуватись копією атестата виробництва або копією сертифікату відповідності вимогам технічних умов (із зазначенням реквізитів затвердженої відповідно законодавства технічної документації виробника);

5. Завірені учасником копії сертифікатів міжнародного зразка, про наявність у учасника процедури закупівлі системи контроля якості ISO 9001:2015 та системи екологічного менеджменту ISO 14001:2015, виданих органом з сертифікації систем менеджменту, стосовно сервісного (технічного) обслуговування периферійного (друкуючого, копіювального) обладнання, дійсних на момент подання пропозицій;

6. В разі якщо Учасник не є виробником тонерів та чорнил, необхідно додатково надати у складі своєї пропозиції оригінал листа авторизації Учасника від виробника тонерів та чорнил, в якому буде зазначено, що учасник є авторизованим партнером або офіційним представником. Даний лист повинен бути адресований Замовнику торгів та містити ідентифікатор закупівлі та назву предмету закупівлі та повинен бути дійсним до кінця 2022 року.

**Умови надання послуг:**

1. Заправка (відновлення) картриджів здійснюється проягом 10-ти (десяти) робочих днів з моменту отримання заявки від Замовника на проведення робіт з заправки (відновлення) картриджів або у інший строк окремо погоджений Сторонами. Роботи виконуються на території Виконавця. Транспортування картриджів здійснюється за рахунок Виконавця послуги.

2. Виконавець повертає заправлені (відновлені) картриджі із друкованими тестовими сторінками, що підтверджують якість друку.

3. За необхідності, заправка (відновлення) картриджів здійснюється за місцем знаходження Замовника.

4. Послуга надається багаторазово.

5. У разі відсутності у Замовника змінного картриджу до будь - якого апарату, Виконавець повинен надати свій картридж на час виконання робіт, щоб забезпечити безперебійність робочого процесу. Ця послуга має надаватись на безоплатній основі.

**Вимога до якості друку:**

1. При виконанні робіт із заправки та відновлення картриджів мають використовуватись виключно якісні матеріали.
2. Ресурс віддрукованих сторінок і кількість відбитку повинні відповідати специфікаціям виробника оригінальних картриджів зі стандартним об'ємом тонера, друк - контрастний, з гарною передачею півтонів, без смуг, крапок і рисочок. Не допускається ефект бруднго/сірого аркуша (фону) під час друку на білому папері.

3. Картриджі перевіряються представниками Замовника і Виконавця до і після виконаних робіт.

4. Зовнішній вигляд заправленого картриджа повинен бути без дефектів, пошкоджень і слідів висипання тонеру.

5. Після здійснення заправки або відновлювання повинна проводитись технічна експертиза картриджа і тестування на друкуючому пристрої. Картридж повинен бути упакований у герметичний світлонепроникний пакет із тестовою сторінкою, Послуги по заправці, відновленню картриджів проводяться виключно на спеціалізованих місцях Виконавця.

**Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі, повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля,** відповідати вимогам Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та інших чинних нормативно-правових актів України з питань екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, пожежної та техногенної безпеки, охорони праці та виробничої санітарії.

**У разі, якщо Пропозиція не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, Пропозиція відхиляється.**