|  |
| --- |
| Назва закупівлі: **Легковий автомобіль TOYOTA Camry (або еквівалент)**Класифікатор та його відповідний код: **ДК 021:2015: 34110000-1 Легкові автомобілі**Процедура закупівлі: **Відкриті торги**Очікувана вартість: **1 170 000,00 UAH з ПДВ**Дата оприлюднення: **23 листопада 2021 року**Детальна інформація за посиланням: <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-23-004963-b> |

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

|  |  |
| --- | --- |
| Марка | **Тoyota camry** (або еквівалент) |
| Рік виробництва | 2021 |
| Комплектація | Базова комплектація Premium |
| Колір | 218, 4Х7 |
| Модель | 2.5 D-4S |
| Трансмісія | 8 A/T |
| **Двигун** |
| Тип | бензиновий L4, 16-клапанний DOHC, Dual VVT-i (впуск VVT-iE/ випуск -VVT-i) |
| Робочий об’єм (см³) | 2 487 |
| Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об/хв | 152 (207)/6 600 |
| Максимальний крутний момент (Н\*м при об/хв) | 243/4 000 – 5 000 |
| Стандарт токсичного вихлопу | ЄВРО 6 |
| **Трансмісія** |
| Тип | 8-ступенева автоматична |
| Тип приводу | передній |
| **Динамічні показники** |
| Максимальна швидкість (км/год) | 210 |
| Прискорення 0-100 км/год (с) | 8.7 |
| **Витрати пального**  |
| Міський цикл (л/100 км) | 9,3 |
| Заміський цикл (л/100 км) | 5,4 |
| Комбінований цикл (л/100 км) | 6,8 |
| Місткість паливного бака | 60 |
| **Викиди СО**2 |
| Міський цикл 9г/100 км) | 210 |
| Заміський цикл (г/100 км) | 123 |
| Комбінований цикл | 155 |
| **Кермове управління** |
| Тип підсилювача | Електропідсилювач |
| Кількість обертів керма (від упору до упору) | 2.6 - 2.7  |
| Мінімальний радіус розвороту по колесах (м) | 5.7 – 5.8 |
| Мінімальний радіус розвороту по кузову (м) | 6.1 – 6.2 |
| **Гальмівна система** |  |
| Передні гальма | Дискові вентильовані |
| Задні гальма | Дискові |
| Тип стоянкового гальма | Електромеханічні гальма |
| **Підвіска** |  |
| Передня | Незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості |
| Задня | Незалежна, пружинна з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості |
| **Маса** |
| Споряджена маса (кг) | 1 560 – 1 655 |
| Максимальна допустима маса | 2 030 |
| Кліренс (мм) | 155 |
| Об’єм багажного відділення | 493/469³ |
| **Додаткове обладнання та аксесуари:** |
| Захист двигуна та КПП  | Сталь |
| Комплект бризговиків  | На передні та задні колеса |
| Захист колісних арок з шумоізоляцією  | Комплект на 4 колеса |
| Гумові килимки салону | Комплект (до передніх і задніх сидінь) |
| Гумовий килимок багажнику | 1 штука |
| Підсвітка дверної карти  | 4 штуки |
| Автомобільний набір | Вогнегасник, аптечка, знак аварійної зупинки, жилет, буксирований трос |
| Тонування | Всі вікна |
| Легкосплавні литі диски  | Комплект 18" |
| Датчики тиску коліс  | Комплект на 4 колеса |
| Зимова гума (комплект) | Комплект на 4 колеса |

**Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі, повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля,** відповідати вимогам Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та інших чинних нормативно-правових актів України з питань екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, пожежної та техногенної безпеки, охорони праці та виробничої санітарії (надати довідку у довільній формі).