|  |
| --- |
| Назва закупівлі: **Багатофункціональний пристрій**  Класифікатор та його відповідний код: **ДК 021:2015: 30120000-6: Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку**  Процедура закупівлі: **Відкриті торги з особливостями**  Очікувана вартість: **1 254 397,00 грн з ПДВ**  Дата оприлюднення: **10 серпня 2023 року**  Детальна інформація за посиланням: <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-10-008326-a> |

**ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ТОВАРУ**

**Багатофункціональний пристрій – 1 шт. з наступними характеристиками:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Характеристики** | **Технічні вимоги** |
| Тип апарата | Монохромний лазерний багатофункціональний пристрій |
| Функціонал | Друк, копіювання, сканування, надсилання, зберігання |
| Наявність ємнісного дісплею | Так, обов’язково  Діагональ не менше ніж 15 дюймів |
| Формат друку | А4, А3, SRA3 |
| Швидкість двостороннього друку | Не менше ніж 115 сторінок за хвилину формату А4. |
| Не менше ніж 60 сторінок за хвилину формату А3. |
| Не менше ніж 58 сторінок за хвилину формату SRA3. |
| Тривалість прогріву | Після ввімкнення не більше 270 сек. |
| Дуплекс | Автоматичний двусторонній друк (дуплекс) не менше 300 г/м2 |
| Роздільна здатність друку | не менше ніж 600×600 точок на дюйм. |
| Щомісячне навантаження | Не менше ніж 1 800 000 сторінок в місяць. |
| ОЗП | Не менше ніж 4 Гб |
| Жорсткий диск | Не менше ніж 500 Гб |
| Подача паперу | Ємність вхідних лотків - не менше ніж 4000 аркушів; |
| Ємність автоподовача - не менше ніж 200 аркушів; |
| Тип паперу | А5, А4, А3 щільністю 50 – 300 г/м2 |
| Сканування | Швидкість сканування не менше ніж 130 зобр/хв. в дуплексному режимі |
| Контролер друку у комплекті поставки | Обов’язково |
| Реєстрація міток суміщення | Не більше +/–0,5 мм (A4) |
| Інтерфейс | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB |
| Витратні матеріали | Тонер оригінального виробнитства для друку не менш ніж 95 000 аркушів (5% покриття, А4) у комплекті.  Модуль ксерографії (Фотобарабан) достатньо для 8 000 000 відбитків у комплекті. |
| Додаткове обладнання | Фінішер у комплекті поставки:  Кількість вивідних лотків – 2;  Загальна ємність вивідних лотків –не менше 5000 аркушів формату А4, 80 г/м2  Місце скріплення: кутове, подвійне;  Місткість скріплення: до 100 аркушів А4, 80 г/м2;  Виготовлення буклетів до 25 аркушів;  Перфорація на 2 та 4 отвори на вибір. |
| Програмне забезпечення | Можливість підключення БФП в єдину систему Uniflow, підтверджене виробником або представництвом програмного забезпечення, яке вже встановлено у замовника зараз. |

Учасник повинен гарантувати дотримання норм чинного законодавства із захисту довкілля, основних вимог державної політики України в галузі захисту довкілля та вимог чинного природоохоронного законодавства України під час постачання товару, що є предметом закупівлі (надати довідку в довільній формі).

Учасник повинен надати авторизаційний лист від виробника багатофункціонального пристрою або офіційного представництва виробника в Україні із зазначенням найменування Замовника та номеру торгів у електронній системі закупівель.