|  |
| --- |
| Назва закупівлі: **Шини для транспортних засобів**Класифікатор та його відповідний код: **ДК 021:2015: 34350000-5 — Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності**Процедура закупівлі: **Відкриті торги з особливостями**Очікувана вартість: **143 378,00 грн з ПДВ**Дата оприлюднення: **06 жовтня 2023 року**Детальна інформація за посиланням: <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-06-010599-a> |

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

1. Поставка товару здійснюється, за попереднім замовленням, **протягом п’яти календарних днів** з дати замовлення за зазначеними адресами: **м. Київ, вул. Антона Цедіка, 14.**
2. Товар повинен бути виготовлений у відповідності з вимогами ГОСТів, ДСТУ, технічних вимог виготовлення згідно з технічною документацією, затвердженою у встановленому порядку.
3. Гарантійний термін: протягом 12 (дванадцяти) місяців після передачі Товару замовнику при дотриманні умов і правил експлуатації по даній продукції.
4. Учасник зобов’язаний на весь асортимент товару надати документи, що засвідчують якість продукції (сертифікати відповідності, паспорти якості тощо).
5. Загальний обсяг поставки може бути зменшений в залежності від потреб Замовника.

**Специфікація предмету закупівлі**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування | Технічні характеристики | Кількість |
| 1 | Шини зимові 205/55 R16 | **Виробник:** GOODYEAR**Назва:** Ultra Grip 9+**Індекс швидкості:** H - до 210 км/год**Індекс навантаження:** 91 - до 615 кг**Сезон:** зима **Рік випуску:** 2022-2023**Країна виробник:** Германія | 8 шт |
| 2 | Шини зимові 205/55 R17 | **Виробник:** GOODYEAR**Назва:** UltraGrip Ice 2+**Індекс швидкості:** T - до 190 км/год**Індекс навантаження:** 93 - до 650 КГ**Посилення шина:** XL**Сезон:** зима**Рік випуску:** 2022 **-**2023**Країна виробник:** Германія | 8 шт |
| 3 | Шини зимові 215/55 R17 | **Виробник:** GOODYEAR**Назва:** UltraGrip Performance+**Індекс швидкості:** V - 240 км/год**Індекс навантаження:** 98 - до 750 КГ**Посилення шина:** XL**Сезон:** зима**Рік випуску:** 2022 **-**2023**Країна виробник:** Франція | 4 шт |
| 4 | Шини зимові 205/65 R-16 | **Виробник:** HANKOOK**Назва:** WINTER I\*CEPT RS3 W462**Індекс швидкості:** H – до 210 км/год**Індекс навантаження:** 95 - до 690 кг**Сезон:** зима**Рік випуску:** 2022-2023**Країна виробник:** Венгрія | 4 шт |
| 5 | Шини зимові 205/60 R-16 | **Виробник:** GOODYEAR**Назва: :** Ultra Grip 9+**Індекс швидкості:** H до 210 км/год **Індекс навантаження:** 92 - до 630 кг**Сезон:** зима**Рік випуску:** 2022-2023**Країна виробник:** Словенія | 4 шт |
| 6 | Шини зимові 175/70 R-14 | **Виробник:** FULDA **Назва:** KRISTALL MONTERO 3**Індекс швидкості:** Т (190 км/ч) **Індекс навантаження:** 84 – до 500 кг**Сезон:** зима**Рік випуску:** 2022-2023**Країна виробник:** Польша | 8 шт |

* Шини повинні бути нові, придатні для використання, не мати дефектів, відповідати нормативним вимогам чинного законодавства України та відповідати технічним вимогам.
* Рік випуску шин 2022-2023.
* Упаковка предметів закупівлі повинна забезпечувати їх захист від зовнішнього впливу та збереженість при транспортуванні.
* Для підтвердження якості товару Учасник в своїй пропозиції має надати сертифікат відповідності, паспорт заводу виробника або інший документ що підтверджує якість товару.
* Товар, який постачається, не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені. **Доставка та розвантаження** на склад товару замовнику здійснюється за рахунок та силами Постачальника.

- Учасник самостійно несе всі витрати пов’язані з одержанням всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, та інших документів, пов’язаних із поданням  тендерної пропозиції, а також пересилкою документів. До розрахунку ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору, про що надати підтверджуючий документ.

 \* Шановні Учасники! Звертаємо Вашу увагу, що зазначений товар буде завозитися за адресою: м. Київ, вул. Антона Цедіка, 14, на наступний робочий день після усного або письмового звернення замовника.

Учасник торгівз метою встановлення відповідності товару вимогам, зазначеним Замовником під час оголошення закупівлі, Замовник до прийняття рішення про переможця має право вимагати від Учасника надати зразок товару, ідентичний тому, що буде поставлятися згідно умов договору від Учасника. У разі відмови Учасника надати зразок, ненадання Учасником зразку у встановлений Замовником строк, або надання Учасником зразку товару, який не відповідає встановленим вимогам, Замовник приймає рішення про відхилення пропозиції такого Учасника.

Учасник повинен гарантувати дотримання норм чинного законодавства із захисту довкілля, основних вимог державної політики України в галузі захисту довкілля та вимог чинного природоохоронного законодавства України під час постачання товару, що є предметом закупівлі (надати довідку в довільній формі).

 ***\*Примітка.*** Всі посилання згідно цієї документації на конкретні марку чи виробника або на назву предмета закупівлі, що характеризує продукт певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, тощо, слід читати у значенні «або еквівалент», \*або еквівалент товару технічні параметри та характеристики еквіваленту повинні відповідати вимогам зазначеним в тендерній документації або мати не гірші показники ніж зазначені в цій документації.

 ***Еквівалент товару*** – вживається у значенні, як рівнозначний товар, що виражається в наявності однозначних співвідношень між технічними та якісними характеристиками до предмету закупівлі, що визначені Замовником згідно вимог цієї документації, або якісно перевищують відповідні вимоги Замовника. У разі поставки еквівалентного товару, товар повинен бути з технічними та якісними характеристиками рівноцінними, або покращеними, ніж визначені Замовником. Товар, представлений Учасником, має відповідати діючим в Україні державним стандартам якості, відповідності або затвердженим в установленому порядку технічним умовам.