|  |
| --- |
| Назва закупівлі: **Кондиціонер настінний спліт-система, інверторний AlpinAir AlpinAir Nordend 2.0**Класифікатор та його відповідний код: **39710000-2: Електричні побутові прилади**Тип закупівлі: **Запит (ціни) пропозицій**Очікувана вартість: **50 150,00 грн з ПДВ**Дата оприлюднення: **14 березня 2025 року**Детальна інформація за посиланням: <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-03-14-007342-a> |

### Інформація про предмет закупівлі

Кондиціонер AlpinAir Nordend 2.0 - NRD-07INOP NRD-07OUTOP
Кондиціонер настінний спліт-система, інверторний AlpinAir AlpinAir Nordend 2.0

Класифікатори:
CPV: 39710000-2 Електричні побутові прилади
Характеристики:
Бренд: ALPINAIR
Тип пристрою: спліт-система
Режими роботи: вентиляція, осушення, охолодження, обігрів
Тип установки: настінний
Тип компресора: інверторний
Тип холодоагенту: R32
Максимальна кількість внутрішніх блоків: 1
Маркування кондиціонера, BTU: 7000
Продуктивність охолодження: 2.1
Продуктивність обігріву: 2.35
Макс. площа приміщення: 18
Рівень шуму внутрішнього блоку: 19
Макс. робоча температура повітря для зовнішнього блоку: 53
Мін. робоча температура повітря для зовнішнього блоку: -20
Клас енергоефективності: A++
Wi-FI керування: Так
Гарантія: 60
Споживана потужність охолодження: 0.63

**Опис окремої частини або частин предмета закупівлі**

1 штука

Кондиціонери побутові

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Україна, м. Київ

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 20 березня 2025  —  30 квітня 2025

ДК 021:2015: 39710000-2 — Електричні побутові прилади

|  |
| --- |
| **Технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі** |
| Споживана потужність охолодження | від 0.63 до 0.63 |  |
| Гарантія | від 60 до 60 |  |
| Клас енергоефективності | Можливі значення: A++ |  |
| Мін. робоча температура повітря для зовнішнього блоку | від -20 до -20 |  |
| Макс. робоча температура повітря для зовнішнього блоку | від 53 до 53 |  |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | від 19 до 19 |  |
| Макс. площа приміщення | від 18 до 18 |  |
| Продуктивність обігріву | від 2.35 до 2.35 |  |
| Продуктивність охолодження | від 2.1 до 2.1 |  |
| Маркування кондиціонера, BTU | від 7000 до 7000 |  |
| Максимальна кількість внутрішніх блоків | від 1 до 1 |  |
| Тип холодоагенту | Можливі значення: R32 |  |
| Тип компресора | Можливі значення: інверторний |  |
| Тип установки | Можливі значення: настінний |  |
| Режими роботи | Можливі значення: вентиляція осушення охолодження обігрів |  |
| Тип пристрою | Можливі значення: спліт-система |  |
| Бренд | Можливі значення: ALPINAIR |  |